광주광역시동부교육지원청 공고 제2022-28호

동림초 등 6교 방수공사

신기술․특허 방수공법 선정 제안공고서

우리교육지원청 학교시설공사 “동림초 등 6교 방수공사” 에 활용할 신기술‧특허공법 선정을 위한 공법선정위원회를 아래와 같이 실시하오니 많은 참여 바랍니다.

2022. 4. 21.

광주광역시동부교육지원청교육장

1		방수공사 현황

□ 공법선정 대상공사 현황

⑴ 대상사업 : 동림초 등 6교 방수공사

(광주동산초, 문흥중, 동림초, 지한유치원, 건국초, 문화중)

○ 세부사항 및 예산액, 추정금액: “붙임2 동림초 등 6교 방수공사 공법선정위원회 선정계획” 참조

※ 추정금액: 총예산액 중 부대공사를 제외한 독점적 신기술 및 특허 적용금액(제잡비포함)

⑵ 적용부위 : 옥상

⑶ 적용공법 : 노출공법

⑷ 공법선정 : 복합선정 (붙임2 동림초 등 6교 방수공사 공법선정위원회 선정계획 참조)

※ “복합선정” : 발주처에서 제안한 대상학교 6그룹에 대하여 공법선정위원회 선정 결과에 따른 고순위 공법 순으로 1그룹당 1개업체 배분 선정. (공법선정위원회 최종 선정 결과 고순위=고예산(그룹) 선정 배분)

※ 공법선정 방법은 공법선정위원회 결정에 따라 변경가능하며, 신기술·특허공법 적용할 부분 및 추정금액, 기술보유자가 제안한 모든 신기술·특허공법이 해당 공사에 적합하지 않다고 공법선정위원회에서 판단한 경우 신기술·특허공법을 선정하지 않을 수 있음.

2		참 가 자 격

□ 공고 마감일 기준으로 특정공법과 관련 방수공사에 적합한 공법의 권리자(보유사)중 아래 자격조건을 모두 갖춘 업체

1. 신기술, 특허 공법 보유자로 권리 행사에 제약이 없으며, 우리 교육지원청과 기술사용협약에 동의하는 업체

2. 신기술의 경우 신기술인증서에 기술개발자, 특허공법의 경우 특허등록원부에 특허권자 또는 전용실시권자 등록사항이 기재되어 있어야 참가 가능하며, 통상실시권자는 참여가 불가능함

3. 가격제안서 참가 제한

① 가격제안서 제출 마감일 현재 부정당업자로 제재기간 중이거나 영업정지 등의 처분기간 중인 업체

② 가격제안서 제출 마감일 현재 부도, 파산, 해산, 영업정지 등의 상태에 있는 업체

③ 1개 업체가 다수의 특정공법을 보유한 경우 1개 공법만 선택하여 참여

④ 1개 공법에 다수의 권리자가 있는 경우 1개 권리자만 선택하여 참여

※“가격제안서 참가 제한사항”을 위반시 모두 무효 처리

3		신기술‧특허 공법선정 제안서 제출

□ 제안공법은 신기술‧특허공법에 한함.

□ 제안참여업체는 대상사업에 대하여 가장 우수하다고 판단되는 1개의 공법만 참여하여야 하며, 2개이상의 공법을 참여시킨 경우 평가대상에서 제외.

□ 제안서 제출 서류

1. 제출문 1부

2. 공법제안서

3. 공법제안내용

4. 공법정량평가서

5. 공법정성평가서

6. 공법규격서- 해당규격에 작성

7. 신기술‧특허공법 참여 각서

8. 공법선정 제안 참가 위임장(필요시 제출)

9. 확약서 1부
10. 샘플사진 1부

11. 공법제안서 수록된 파일(USB) 1부

□ 제 출 일: 2022. 4. 29.(금) 09:00 ~ 17:00 까지

□ 접수방법: 방문접수 (우편접수불가)

□ 접수장소: 광주광역시 북구 서양로 111(중흥2동), 광주광역시동부교육지원청 5층 학교시설지원과

4		신기술‧특허 공법선정위원회 주요일정

□ 2022. 4. 29.(금)  공법제안서 제출

□ 2022. 5. 2.(월)  1차(정량)평가실시 및 평가결과 홈페이지 공개

※ 1차(정량)평가에서 선정된 업체는 공법선정위원회에 사용할 공법제안서(심사용) 사본 8부와 샘플 2조 제출(2022.5.3.(화) 13:00까지)

□ 2022. 5. 10.(화)  정성평가(2차) 공법선정위원회 실시(예정) - 시간 별도 통보

※ 시간 및 장소는 상황에 따라 변경될수 있음

1차(정량)평가는 제안서 제출업체중 정량평가를 실시하여 최고점을 얻은 순으로 13개 공법선정(13개 이하일 경우는 전체 선정, 동점일 경우도 전체포함)하여 2차(정성)평가 실시

2차(정성)평가는

- 제안공법별 순번을 정하여 5분간 공법설명 및 5분간 질의응답 방식으로 진행 (총10분)

※ 공법설명(발표) 미참여시 공법선정위원회 판단에 의해 감점이 있을수 있음.

※ 공법설명의 경우 업체에서 제출한 공법제안서로 하여야 하며, PPT 사용.

※ 공법제안서에서는 업체명을 확인 할 수 있는 정보가 있으면 안 됨.

※ 발표순서는 추첨 순으로

□ 2022. 5. 11.(수) 최종 공법 선정 결과 홈페이지에 공개(예정)

□ 문의사항 연락처(☎ 062-605-5723, 5722, 5724 조민석, 강성진, 나영일)

별도붙임 붙임 2. 동림초 등 6교 방수공사 공법선정위원회 선정계획

붙임 3. 학교별 원가계산서[신기술,특허공법 제안금액 작성 시 참고용]

붙임 4. 현장조사보고서(도면포함)

붙임 5. 공법선정 평가기준.  끝.

【별지 제1호】

제   출   문

제안명: ○○○○○공법

귀 청의 공법제안서 작성지침에 의거 작성한 공법제안서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임: 1. 공법제안서

2. 공법제안내용

3. 공법정량평가서

4. 공법정성평가서

5. 공법 규격서

5. 신기술‧특허공법 참여 각서

6. 공법 선정 제안 참가 위임장(필요시 제출)
7. 샘플 1조

8. 공법제안서 수록된 파일(USB)

20  .    .    .

제안자(신기술‧특허공법 기술보유자)	:	상호명
		대표자		(인)
		주 소
		전화번호

광주광역시동부교육지원청교육장 귀하

【별지 제2호】

					3cm
3cm	3cm

공 법 제 안 서(휴먼명조 38P)

동림초 등 6교 방수공사

○○공법(등록번호:   )(휴먼명조 18P)

2022. ○○. ○○. (휴먼명조 18P)

【별지 제3호】

공법 제안내용

○ 공 사 명 : 동림초 등 6교 방수공사

○ 신기술‧ 특허명 :

○ 공법개요 및 내용 :

구 분	내 용
① 공법개요 (200자 내외로 기술)
② 장․단점 (5개 이내 기술, 장점 3개 이내, 단점 1개 이상)
③ 제안사유

○ 별지 작성 및 첨부서류

- 회사개요

- 공법에 대한 공사 사양서

단, 특허의 경우 제안내용과 특허기술의 일치성 확인 자료(특허번호, 청구항 번호 등) 필요함

- 현장 적용 검토 내용 및 시공방법

- 공법시공 공사기간

- 추정금액(원가계산 제비율을 적용하여 계상한다.) - 별지 제4호)

- 제안공법의 특징 및 장․단점

- 공법의 시공사례(사진) 및 시공실적

- 유지관리방법 및 기타사항 등

【별지 제4호】

공법 정량평가서

○ 공 사 명 : 동림초 등 6교 방수공사

○ 신기술‧특허명 :

○ 신기술‧특허내용

구분	등록번호	취득일	보호기간 만료일	취소 여부	비고
신기술
특허

○ 제 안  금 액:                                              [단위:원]

학교명	제 안 금 액
광주동산초
문흥중
동림초
지한유치원
건국초
문화중

○ 제안관리기간:                                               [단위:년]

학교명	제안 관리기간
광주동산초	년
문흥중	년
동림초	년
지한유치원	년
건국초	년
문화중	년

○ 연간환산비용 :                                            [단위:원/년]

학교명	연간환산 비용
광주동산초	년
문흥중	년
동림초	년
지한유치원	년
건국초	년
문화중	년

○ 인증보유현황 :

○ 공법적용 시공실적:                        원

00공법적용 사업수행실적[최근3년간]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구 분	발주처	사 업 명	공사기간 자:년월일 지:년월일	방수공사 금액 (천원)	비 고
준 공			～
			～
			～
			～
			～
			～
	계			천원

○ 제안금액 : 본 공사중 신기술・특허공법 등 독점적 기술에 해당하는 공사 추정금액

※ 발주부서 내역에 적용된 공사원가계산 제잡비율을 적용하여 계상

※ 제안공고시 명시한 추정금액을 초과하여 제안한 공법은 공법선정시 제외 됨

○ 제안관리기간 : 공법 업체가 제안한 법정하자보증기간 + 업체 추가하자보증기간

○ 연간환산비용 : 제안금액를 제안관리기간으로 연 단위 환산한 비용

* 연간환산비용(원/년) =	제안금액(원)
	제안관리기간(년)

○ 인증보유현황 : 신기술(NET),특허공법이 가지고 있는 환경표지인증 및 녹색기술인증 보유현황

※ 증빙자료 : 인증현황 증명서 제출

○ 시공실적 : 최근3년간 공공기관에서 발주한 방수공사 수행실적

※ 증빙자료 : 시공실적 확인이 가능한 증명서 제출

【별지 제5호】

공법 정성평가서

○ 공 사 명 : 동림초 등 6교 방수공사

○ 신기술‧특허 공법 :

구 분	내 용
디자인 및 내구성
시공성
유지관리 편의성
환경안전성

주) 각 항목별 100자 내외로 작성하고, 평가의 세부 성능 값 등에 대한 제시는 별첨 자료로 제시할 수 있으며, 협약 평가 시 참고자료로 활용될 수 있으므로 신중히 작성 요함

【별지 제6호】

Ⅰ. 개량 아스팔트 방수시트를 사용하는 노출형 복합방수

방수공법 규격서

1. 방수공법 규격

공 법 명	쉬트			도막
	종류	두께(mm)	이음방식	종류	횟수	두께(mm)
예시) 가나다	개량 아스팔트	2	겹침이음	우레탄고무계	2	3

2. 방수시트재의 품질‧성능 (종류: 개량 아스팔트 방수시트 KS F 4917)

항목				시험결과값
인장 성능	인장강도N/mm		무처리
			가열 후
			알칼리 참지 후
	신장률,%		무처리
			가열 후
			알칼리 참지 후
	항장적 N‧%/mm		무처리
인열 성능 N
내열 성능	흘러내림길이 mm
	겉모양
내피로 성능
치수 안정성	치수 변화율 %
	겉모양
접합 성능 N/mm2
내움폭패임 성능
굴곡성능		무처리
		가열 후

※ 현장에 적용할 공법에 대한 상세규격을 작성(설계도서에 동 내용을 반영)

※ 개량아스팔트 시트를 이용한 복합방수의 경우 품질시험(KS F 4917) 결과값을 작성

※ 결과값을 확인할 수 있도록 공인된 인증 기관의 시험성적서를 제출‧확인

※ 시험결과값이 없는 경우 “미실시”로 작성

Ⅱ. 합성고분자계 시트 방수공사

방수공법 규격서

방수공법 규격

공 법 명	쉬트			도막
	종류	두께(mm)	이음방식	종류	횟수	두께(mm)
예시) 가나다	합성고분자계	3	겹침이음	우레탄고무계	2	3

2. 방수시트재의 품질 (종류: 합성고분자계 시트 KS F 4911)

항목				시험값
인장 성능	인장강도(MPa, N/mm)
	신장률(%)
인열 성능	인열 강도(N/mm, N)
온도의존 성능	시험온도 60℃	인장강도(MPa, N/mm)
	시험온도 -20℃	신장률(%)
가열 신축 성상		신축량 (mm)	신장
			수축
열화 처리 후의 인장 성능	인장 강도비(%)	가열 처리
		촉진 폭로 처리
		알칼리 처리
	신장률비(%)	가열 처리
		촉진 폭리 처리
		알칼리 처리
신장 시의 열화 성상		가열 처리
		촉진 폭로 처리
		오존 처리
접합 성상		무처리
		가열 처리
		알칼리 처리
접합 인장 성능	접합 인장 강도(N/mm)	무처리
		가열 처리
		알칼리 처리

※ 현장에 적용할 공법에 대한 상세규격을 작성(설계도서에 동 내용을 반영)

※ 합성고분자 시트를 이용한 복합방수의 경우 품질시험(KS F 4911) 결과값을 작성

※ 결과값을 확인할 수 있도록 공인된 인증 기관의 시험성적서를 제출‧확인

※ 시험결과값이 없는 경우 “미실시”로 작성

Ⅲ. 자착식형 고무화 아스팔트 방수시트를 사용하는 노출형 복합방수

방수공법 규격서

방수공법 규격

공 법 명	쉬트			도막
	종류	두께(mm)	이음방식	종류	횟수	두께(mm)
예시) 가나다	자착식 고무화 아스팔트	1	겹침이음	우레탄고무계	2	3

2. 방수시트재의 품질 (종류: 자착식형 고무화 아스팔트 방수시트 KS F 4934)

항목				시험값
인장 성능	인장강도N/mm	길이방향
		나비방향
	신장률,%	길이방향
		나비방향
인열 성능 N		길이방향
		나비방향
온도의존 성능	시험온도 60℃	인장강도N/mm	길이방향
			나비방향
		파단시 물림부 사이의 신장률, %	길이방향
			나비방향
	시험온도 -20℃	인장강도N/mm	길이방향
			나비방향
		파단시 물림부 사이의 신장률, %	길이방향
			나비방향
굴곡 저항 성능
접합 안정 성능	내정수압 성능
	벗김 저항 성능,N/mm
부착성능(Peel-Out), N/mm
내움폭패임 성능
내피로 성능

※ 현장에 적용할 공법에 대한 상세규격을 작성(설계도서에 동 내용을 반영)

※ 자착식 고무화 아스팔트 시트를 이용한 복합방수의 경우 품질시험(KS F 4934) 결과값을 작성

※ 결과값을 확인할 수 있도록 공인된 인증 기관의 시험성적서를 제출‧확인

※ 시험결과값이 없는 경우 “미실시”로 작성

Ⅳ. 기타재료를 사용하는 노출형 복합방수

방수공법 규격서

1. 방수공법 규격

공 법 명	쉬트			도막
	종류	두께(mm)	이음방식	종류	횟수	두께(mm)
예시) 가나다	금속	1.5	겹침이음	우레탄고무계	2	3

2. 방수시트재의 품질 (종류:           )

항목	시험값
해당 자재의 국가건설기준 시험 항목을 작성

※ 현장에 적용할 공법에 대한 상세규격을 작성(설계도서에 동 내용을 반영)

※ 시트를 이용한 복합방수의 경우 품질시험(해당 KS 시험기준) 결과값을 작성

※ 결과값을 확인할 수 있도록 공인된 인증 기관의 시험성적서를 제출‧확인

※ 시험결과값이 없는 경우 “미실시”로 작성

【별지 제7호】

신기술・특허공법 참여 각서

○ 공 사 명 : 동림초 등 6교 방수공사

○ 신기술・특허공법명 :

당사는 귀청에서 시행하는 신기술・특허공법 제출서를 사실 대로 제출할 것을 서약하며, 어떠한 경우에도 이해관계자에게 금품 ․ 향응 등을 제공하는 등 부당한 행위와 기타 불법 사실이 발견될 경우 귀 청에서 추진하는 사업에 참여제한 및 선정된 공법 취소 등의 조치를 이의 없이 수용할 것이며 민 ․ 형사상의 책임이 당사에 있음을 서약합니다.

20  .    .    .

서약자	:	상호명
		대표자		(인)
		주 소

광주광역시동부교육지원청교육장 귀하

【별지 제8호】

공법 선정 제안 참가 위임장

ㅇ 공사명 : 동림초 등 6교 방수공사 000 공법

ㅇ 일  시 : 20  .   .   . (  )     :

ㅇ 위 임 사항

구분	본인(위임하는자)	대리인(위임받는자)
성 명
주민번호
주 소
연 락 처
위임사항	당사는 귀 기관에서에서 실시하는 공법 선정에 참가함에 있어 본인을 대리하여 설명회 참석 및 공법선정위원회 제안 설명 등 일체사항을 위 대리인에게 위임함.

붙임 : 재직증명서 1부.

특허 및 신기술 인증서 및 청구항 1부.

20  .    .    .

공법제안자(신기술ㆍ특허 기술보유자)	:	상호명
		대표자		(인)
		주 소

광주광역시동부교육지원청교육장 귀하

【별지 제9호】

확   약   서

당사는“동림초 등 6교 방수공사 ○○○공법”선정에 참여함에 있어 공법제안서 유의사항을 준수하고 본 제안서의 허위 기재 또는 부실한 자료 작성 등으로 인하여 초래되는 평가상의 불이익과 공법선정 대상 제외 등 어떠한 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

1. 당사는 제안관리기간을 준공일로부터 (  )년까지로 함.

2. 당사는 이 공사와 관련하여 전체 시공 또는 하도급한 부분에 대하여 제안관리기간에 대한 하자담보책임이 있음.

3. 당사는 본 공법이 적용된 부분에 대하여 제안내용 및 기술적 지원의 미비사유로 인한 부분에 대하여 어떠한 수급인이 시공할 경우에도 하자보수 등 관련된 제반비용과 일체의 법적, 경제적 책임이 당사에 있음을 확약합니다.

20  년   월   일

공법제안자(신기술・특허 기술보유자)	:	상호명
		대표자		(인)
		주 소

광주광역시동부교육지원청교육장 귀하

【별지 제10호】

샘 플(사진)

주) 샘플을 제작하기 어려운 경우에 한하여 이미지로 제출할 수 있음(필요시 칼라출력물 가능)

【별지 제11호】

공법제안서 작성 요령

❍ 작성 시 평가기준 및 작성 지침, 유의사항을 숙지하여 평가에 불이익을 당하지 않도록 작성

❍ 작성요령

- 제출문 : 백상지 100g/㎡, 코팅불가, 붙임(별지 제1호) 참조 작성

❍ 제안서 규격 및 지질

- 표지는 좌측상단에 접수번호 등을 표기할 수 있도록 (별지 제2호)와 같은 크기의 칸을 반드시 표시할 것

- 크 기 : A4(210mm×297mm)

- 재 질 : 백상지 100g/㎡ (복사용지)

❍ 제안서 제본방법 : 세로상철(무선철, 단면인쇄)

❍ 제안서 형식

- 제안서는 칼라·흑백으로 작성할 수 있다.

- 제안서의 규격은 A4로 작성

- 글씨체 및 글씨크기는 임의작성

❍ 평가서 분량

- 평가서는 정량평가서와 정성평가서로 구분하여 작성하고, 설명자료는 A4 20쪽 이내로 작성하여 제출한다.

- 발주기관에서 별도의 자료를 요구할 시 제출하여야 한다.